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	技术参数

	


工业级焊接移动电源一体机
	



5 度电
	[bookmark: _GoBack] 电池类型 磷酸铁锂 ，容量 5120 Wh， 电池包总重量加主机重量小于65KG ， 电池数量1 块，循环次数 3000 次，容量扩展支持（可扩展至 10240Wh 或 15360 Wh） 15 A ，额定输入电流 15A，额定输入功率 3300 W ，输入电压范围 180~240 V，输入电流限制 50/60 Hz ，额定输出功率 5 KW ，峰值输出功率 10 KW  ，AC 充电时长小于2小时 ，5500W 太阳能充电时长小于 1.5 小时(@5500W)，手工焊焊接电流范围 20~180 A ，额定输出电压 输入电压频率 27.2 V 45~55 V ，暂载率 60% @180A / 80% @160A / 100% @140A，支持推力调节，软起弧调节，热起弧调节， VRD，点焊，防粘条，氩弧焊焊接电流范围 30~200 A，焊丝直径  1.0~3.0 mm ，起弧方式 刮擦式。焊接模式直流 TIG (TIG-DC)


	



工业级焊接移动电源一体机
	




10 度电
	 电池类型 磷酸铁锂 ，容量 10240 Wh， 电池包总重量加主机重量小于120KG ，  电池数量 2 块，循环次数 3000 次，容量扩展支持（可扩展至 10240Wh 或 15360 Wh） 15 A ，额定输入电流 15A，额定输入功率 3300 W ，输入电压范围 180~240 V，输入电流限制50/60 Hz ，额定输出功率 5 KW ，峰值输出功率 10 KW  ，AC 充电时长小于 3.5 小时 ，
5500W 太阳能充电时长小于 1.5 小时(@5500W)，手工焊焊接电流范围 20~180 A ，额定输出电压 输入电压频率 27.2 V 45~55 V ，暂载率 60% @180A / 80% @160A / 100% @140A，支持推力调节，软起弧调节，热起弧调节， VRD，点焊，防粘条，氩弧焊焊接电流范围30~200 A，焊丝直径  1.0~3.0 mm ，起弧方式 刮擦式，焊接模式直流 TIG (TIG-DC)





