水质检测服务项目采购项目内容


水43项：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、总a放射性、总β放射性、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸、亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、总氯、二氧化氯、臭氧、游离余氯
每月4个点位：南部净水厂出厂水、北部净水厂出厂水、供水公司滨河营业厅、天鸿瑞园小区，43项常规检测每月一次。
水(97项):菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)、总a放射性、总β放射性、三氯甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸、亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、总氯、二氧化氯、臭氧、游离余氯、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、锑、钡、铵、钼、镍、银、硼、钡、、硒、高氯酸盐、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、四氯化碳、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1.2-二氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烯、六氯丁二烯、二甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯、甲苯、苯乙烯、氯苯、1.4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1.2,4-三氯苯、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、阿特拉津、溴氰菊酯、2.4-滴、乙草胺、五氯酚、2.4,6-三氯苯酚、苯并[a]花、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异醇、土臭素。
每年4个点位：南部净水厂出厂水、北部净水厂出厂水、供水公司滨河营业厅、天鸿瑞园小区，97项检测每年一次。
[bookmark: _GoBack]水样采集由三方公司进行，我方公司不参与采样工作。
