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        隔压二站配电室高压柜维保合同
合同编号：__________
甲方（发包方）：________________________
统一社会信用代码：___________________
地址：________________________________
联系人：__________
联系电话：____________
乙方（承包方）：________________________
统一社会信用代码：____________________
地址：________________________________
联系人：__________
联系电话：____________
第一条 项目概况与服务内容
一、服务范围：隔压一站及隔压二站带电清洗及铜牌保护套更换
1.1清洗范围：站内高压绝缘子、10kV 开关柜、干式变压器、低压配电柜、箱变、母线排、PLC 电控机柜等全部带电运行电气设备；同步完成母线铜牌保护套更换施工。
1.2完整服务内容：现场勘察风险评估、绝缘遮蔽防护、分级带电清洗、清洗后绝缘复测、铜牌护套更换、现场清理、全程影像记录、出具竣工检测报告、12 个月质保期免费复检服务。
1.3 合同工期
1. 带电清洗及铜牌护套更换工程：甲方下达进场通知后30日历天内全部完工、检测合格并交付验收；逾期每日按本合同总价款 0.5% 支付违约金；
2. 遇暴雨、大风、高湿、设备故障、湿度超标等不可带电作业条件，工期经双方书面确认后顺延。
第二条 合同价款及支付方式
2.1 合同总价
本合同为固定总价含税包干价，合同总金额人民币（大写）：________________元整（¥________）。价款包含：清洗剂、铜牌护套等耗材、运输费、人工、绝缘机具、试验检测、安全防护、垃圾清运、影像资料、税费、质保复检等全部费用，甲方无需额外支付任何款项。清洗及辅材报价明细作为本合同附件一，与本合同具备同等法律效力。
2.2 付款节点
1. 竣工结款：全套检测资料、影像资料移交完毕，整体竣工验收合格，双方签署验收单后支付97%，乙方需提供相应额度的专票后付款。
2. 质保金：预留本合同总价 3% 作为质保金，质保期满无质量问题无息一次性付清。
2.3 发票要求
乙方收款前需向甲方开具等额合规增值税专用发票，未提供发票甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。
第三条 双方资质、人员、材料设备约定
3.1 乙方资质要求
乙方具备有效营业执照、电力设施承装（修、试）资质、安全生产许可证；清洗剂符合国家标准，击穿电压≥35kV、闪点≥45℃、V0 级阻燃，高低压专用清洗剂区分使用，不得混用；铜牌保护套材质绝缘、耐温、耐腐蚀，适配现场母线规格。
第四条 施工规范与安全管理
4.1 带电清洗作业硬性规范
1. 禁止作业场景：环境温度＜0℃或＞40℃、环境湿度＞80%、5 级以上大风、雨雪大雾天气、设备存在放电发热、作业区域有明火易燃易爆物品时严禁施工；
2. 安全距离：10kV 设备作业安全距离≥0.7m，严禁喷枪、毛刷直接触碰带电导体；
3. 工艺要求：精密仪表、继电器提前绝缘遮蔽，由上至下雾化清洗，重度污秽区域分步喷淋吸附；禁止跨相喷淋、直冲互感器、开关核心部件；严禁用水基清洗剂替代专用绝缘清洗剂；
4. 作业全程实时监测设备异响、放电、温度，出现闪络、跳闸预警立即停工全员撤离；现场常备干粉绝缘灭火器、急救包、绝缘拉杆。
4.2 通用安全责任
1. 乙方自行划定带电作业警戒区、设置安全围挡、高压警示标识，禁止无关人员进入作业区域；
2. 施工期间发生人身触电、设备短路、跳闸、绝缘击穿、火灾、设备腐蚀损毁等一切安全事故，全部经济赔偿、法律责任由乙方独立承担；
3. 甲方有权对乙方无证上岗、清洗剂指标不达标、恶劣天气强行带电作业、违规清洗行为立即叫停，拒付对应工程款。
第五条 验收标准与资料交付
5.1 带电清洗及铜牌护套更换验收标准
1. 外观标准：设备绝缘子、开关柜、母排无油污、盐雾、积尘；母线镀银端子无腐蚀变色、划痕，铜牌护套安装平整牢固；设备表面无清洗剂积液残留；
2. 电气性能标准：清洗剂充分静置挥发后复测绝缘值不低于施工前原始数值，设备无放电、爬电、误跳闸现象；
3. 交付全套资料：作业记录表、作业人员资质复印件、清洗剂检测报告、清洗前后绝缘检测对比数据、现场施工前后影像、现场风险评估表。
5.2 验收流程
乙方完工后提交书面验收申请，甲方 3 个工作日内组织验收；验收不合格乙方在 3 日内无偿返工整改至合格，工期不予顺延。
第六条 质保、售后与责任划分
6.1 质保期限
本带电清洗、铜牌护套更换整体服务统一质保不少于 12 个月，质保起算日为整体竣工验收合格之日。
6.2 质保服务内容
1. 质保期内因乙方清洗剂不合格、施工工艺违规造成设备腐蚀、绝缘下降、爬电、跳闸故障，乙方承担全部维修、设备更换、停电损失费用；
2. 售后响应：7×24 小时电话值守；市区 4 小时、郊区 8 小时到场处置；质保期内免费上门复检设备绝缘与污秽情况；
3. 乙方免费配合甲方一次现场安全运维科普培训。
6.3 非质保范围
因设备自身老旧、甲方违规操作、外力破坏、雷雨大风等自然灾害、设备原有锈蚀放电故障导致的损坏，乙方可提供有偿维修服务。
第七条 双方权利与义务
7.1 甲方义务
1. 提供施工场地，告知站内设备运行参数、危险点位，协调现场运维人员配合；
2. 按合同约定足额支付款项，及时组织竣工验收；
3. 对乙方违规带电作业行为有权制止、要求整改。
7.2 乙方义务
1. 严格按照国家、电力行业带电作业标准及本合同约定施工，耗材、人员、机具全部符合规范要求；
2. 落实现场安全防护、文明施工，完工清理所有施工垃圾、废料；
3. 按期交付完整检测、影像竣工资料，全程履行 12 个月质保复检义务；
4. 施工全程接受甲方安全监督，配合甲方完善电气设备运维台账。
第八条 违约责任
1. 乙方清洗、护套更换工程逾期完工，每日按本合同总价 0.5% 支付违约金，逾期超过 10 日甲方有权单方解除合同，乙方退还全部已收款项并赔偿甲方损失；
2. 乙方使用不合格清洗剂、劣质铜牌护套，甲方有权终止合同，乙方双倍返还甲方已支付全部款项；
3. 乙方无证带电作业、恶劣天气强行施工造成设备故障或安全事故，甲方可拒付全部工程款，全部损失由乙方全额赔付；
4. 甲方逾期付款，每逾期一日按应付未付款项万分之三支付违约金；因乙方未提供合规增值税专票导致付款顺延，甲方不承担任何违约责任；
5. 任何一方单方无故解除合同，需向对方支付本合同总价 20% 作为违约金。
第九条 不可抗力
因地震、洪水、台风、战争等法定不可抗力导致无法履约，受影响一方及时书面通知对方，双方协商顺延工期或解除合同，互不承担违约责任，已产生合理费用据实结算。
第十条 争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商；协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
第十一条 其他约定
1. 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同一体有效；
3. 乙方本项目带电清洗、护套更换全过程所有安全、环保责任均由乙方独立承担，与甲方无关。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权代表签字：______  法定代表人 / 授权代表签字：______
履约责任人及职务：                 履约责任人及职务：

签订日期：______年____月____日      签订日期：______年____月____日

